达州市社会保险管理局

视频会议系统设备采购项目清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类目 | 规格参数 | 数量 |
|
| 1 | 会议系统 | 会议摄像机：851万像素1/2.5英寸CMOS图像传感器、视频输出像素：4K 25/30、12倍光学变焦、焦距：3.85-43.06mm\*5% | 1 |
| 2 |  | 专业型大中型会议视频终端：多媒体框架协议IETF SIP、视频编解码协议H.265、H.264视频输入接口：1xHT-RX3X HDMI 视频输出接口：3X HDMI | 1 |
| 3 |  | 全向麦克风：采样率48KHZ、频响：100HZ-22KHZ、灵敏度：-38+2B、拾音距离：6M、拾音范围：360度 | 1 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

达州市社会保险管理局

视频会议系统设备采购项目比选报价单

参选单位： 日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 达州市社会保险管理局视频会议系统设备采购项目 |
| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 会议系统 | 会议摄像机：851万像素1/2.5英寸CMOS图像传感器、视频输出像素：4K 25/30、12倍光学变焦、焦距：3.85-43.06mm\*5% | 1 |  |  |
| 2 |  | 专业型大中型会议视频终端：多媒体框架协议IETF SIP、视频编解码协议H.265、H.264视频输入接口：1xHT-RX3X HDMI 视频输出接口：3X HDMI | 1 |  |  |
| 3 |  | 全向麦克风：采样率48KHZ、频响：100HZ-22KHZ、灵敏度：-38+2B、拾音距离：6M、拾音范围：360度 | 1 |  |  |
| 项目总金额 |  |  |